**FOX – топков спирателен кран от PE100RC**

1. Предназначение съгласно **“НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи”;**
2. **Описание на продукта – топков спирателен кран за челно и електрофузионно заваряване от PE100RC;**
3. Суровина използвана за изработката на продукта: **първична сертифицирана** от независима инстанция, **предварително оцветена в черен цвят**;
4. Технология на производство – инжекционно ляти;
5. **Всички приложими начини на свързване –челно и електрофузионно заваряване;**
6. **Материал PE100RC, устойчив срещу бавно разрастване на пукнатини;**
7. **Цвят - черен;**
8. **Протичане – пълно;**
9. Пълно отваряне на 90о;
10. Възможна работа при частично отворено положение;
11. **Номинален диаметър: DN20; DN25; DN32; DN 40; DN50; DN63; DN75; DN90, DN110, DN125, DN140, DN160, DN180; DN200; DN225; DN250; DN280; DN315;**
12. **Номинално налягане и Standard Dimension Ratio (SDR) - SDR11;**
13. Стандарт - **БДС EN12201-4**;



